# **眼科相关设备租赁采购内容及需求**

1. **项目概况：**

本项目为角膜地形图仪、斜弱视综合治疗仪及配套软件、同视机、非接触式眼压计设备租赁的采购，合同期3年。

**二、招标技术要求**

1、租赁设备的技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| **一** | **角膜地形图仪：** |  |
| 1 | 适用范围：该设备应用测量分析全角膜前表面任意点的曲率，屈光力和高度等分析，该设备供眼科科作为门诊检查使用。 |  |
| 2 | 主要技术参数要求 | / |
| ▲2.1 | 要求分离式设计，具备质控等功能，具有手动及自动两种模式。 |  |
| △2.2 | L样本：全参数测定时标本为患者眼球器官 |  |
| ▲3 | 原厂产品注册证：角膜地形图仪需取得原厂产品注册证（投标文件中装订复印件加盖投标单位公章） |  |
| 4 | 配置要求 | / |
| 4.1 | 角膜地形图仪 | 1台 |
| 5 | 其他 | / |
| 5.1 | **设备安装之前，需提供所投设备的操作规程****SOP电子版(标准操作规程，非使用说明书）及培训试题。** |  |
| 5.2 | 列出投标机型所含的配置清单。 |  |
| 5.3 | 列出投标机型所含的配置耗材。 |  |
| 5.4 | 角膜地形图仪在租赁期内不得超出使用年限。 |  |
| ▲5.5 | 中标供应商免费开放中标设备及软件的接口数据，提供接口文档，将中标设备及软件连接到院方指定的软件上，院方负责协调连接中相关事宜，中标供应商所产生的所有费用包含在投标总价中（本项目不包含软件第三方接口费），采购人不再另行支付； |  |
| ▲5.6 | 投标报价为一角膜地形图的一年试剂耗材成本及一年租赁费的总和。投标报价包括但不限于设备租赁、检测试剂、消耗品、校准品、质控品、设备维修保养、仪器校准费和其他各类项目相关服务费用等所有费用； |  |
| △5.7 | 提供角膜地形图的完整的医疗器械注册证及附件（产品技术要求）和使用说明书（资料内容清晰可见，不得删减涂抹）； |  |
| △5.8 | 如因临床样本量增加或设备故障率升高，现有设备无法满足临床需求时，供应商应按需增加设备的数量；试剂（耗材）采购期内，由供应商负责设备的保养维修，医院不再支付维修费用； |  |
| **二** | **斜弱视综合治疗仪及配套软件** |  |
| 1 | 适用范围：该设备应用于对视觉功能的检查和训练，作为门诊检查使用。 |  |
| 2 | 主要技术参数要求 | / |
| ▲2.1 | 要求一体式设计，具备手动质控等功能，具有手动及自动两种模式。 |  |
| △2.2 | 样本：全参数测定时标本为患者眼球器官 |  |
| 2.3 | 具有自动质控校正功能 |  |
| ▲3 | 原厂产品注册证：斜弱视综合治疗仪及配套软件需取得原厂产品注册证（投标文件中装订复印件加盖投标单位公章） |  |
| 4 | 配置要求 | / |
| 4.1 | 斜弱视综合治疗仪及配套软件 | 2套 |
| 5 | 其他 | / |
| 5.1 | **设备安装之前，需提供所投设备的操作规程SOP电子版(标准操作规程，非使用说明书）及培训试题。** |  |
| 5.2 | 列出投标机型所含的配置清单。 |  |
| 5.3 | 列出投标机型所含的配置耗材。 |  |
| 5.4 | 斜弱视综合治疗仪及配套软件在租赁期内不得超出使用年限。 |  |
| ▲5.5 | 中标供应商免费开放中标设备及软件的接口数据，提供接口文档，将中标设备及软件连接到院方指定的软件上，院方负责协调连接中相关事宜，中标供应商所产生的所有费用包含在投标总价中（本项目不包含软件第三方接口费），采购人不再另行支付； |  |
| ▲5.6 | 投标报价为一台斜弱视综合治疗仪及配套软件耗材成本及一年租赁费的总和。投标报价包括但不限于设备租赁、检测试剂、消耗品、校准品、质控品、设备维修保养、仪器校准费和其他各类项目相关服务费用等所有费用； |  |
| △5.7 | 提供斜弱视综合治疗仪及配套软件完整的医疗器械注册证及附件（产品技术要求）和使用说明书（资料内容清晰可见，不得删减涂抹）； |  |
| △5.8 | 如因临床样本量增加或设备故障率升高，现有设备无法满足临床需求时，供应商应按需增加设备的数量；试剂（耗材）采购期内，由供应商负责设备的保养维修，医院不再支付维修费用； |  |
| **三** | **同视机** |  |
| 1 | 适用范围：该设备应用于眼球检查数据的分析，可同时进行部分弱视检查，斜视检查等分析，该设备供眼科科作为门诊检测使用。 |  |
| 2 | 主要技术参数要求 | / |
| ▲2.1 | 要求一体式设计，具备手动质控等功能，具有手动模式。 |  |
| △2.2 | 样本：全参数测定时标本为患者眼球器官。 |  |
| ▲3 | 原厂产品注册证：同视机需取得原厂产品注册证（投标文件中装订复印件加盖投标单位公章） |  |
| 4 | 配置要求 | / |
| 4.1 | 同视机 | 1台 |
| 5 | 其他 |  |
| 5.1 | **设备安装之前，需提供所投设备的操作规程SOP电子版(标准操作规程，非使用说明书）及培训试题。** |  |
| 5.2 | 列出投标机型所含的配置清单。 |  |
| 5.3 | 列出投标机型所含的配置耗材。 |  |
| 5.4 | 同视机在租赁期内不得超出使用年限。 |  |
| ▲5.5 | 中标供应商免费开放中标设备及软件的接口数据，提供接口文档，将中标设备及软件连接到院方指定的软件上，院方负责协调连接中相关事宜，中标供应商所产生的所有费用包含在投标总价中（本项目不包含软件第三方接口费），采购人不再另行支付； |  |
| ▲5.6 | 投标报价为一台同视机的一年耗材成本及一年租赁费的总和。投标报价包括但不限于设备租赁、检测试剂、消耗品、校准品、质控品、设备维修保养、仪器校准费和其他各类项目相关服务费用等所有费用； |  |
| △5.7 | 需要提供同视机完整的医疗器械注册证及附件（产品技术要求）和使用说明书（资料内容清晰可见，不得删减涂抹）； |  |
| △5.8 | 如因临床样本量增加或设备故障率升高，现有设备无法满足临床需求时，供应商应按需增加设备的数量；试剂（耗材）采购期内，由供应商负责设备的保养维修，医院不再支付维修费用； |  |
| **四** | **非接触式眼压计** |  |
| 1 | 适用范围：该设备应用于用于测量患者双眼的眼压测量值，该设备供眼科作为门诊检测使用。 |  |
| 2 | 主要技术参数要求 | / |
| ▲2.1 | 要求卡包分离式设计，具备手动质控等功能，具有手动及自动两种模式。 |  |
| △2.2 | 样本：全参数测定时标本为患者眼球器官 |  |
| ▲3 | 原厂产品注册证：非接触式眼压计工需取得原厂产品注册证（投标文件中装订复印件加盖投标单位公章） |  |
| 4 | 配置要求 | / |
| 4.1 | 非接触式眼压计 | 1台 |
| 5 | 其他 | / |
| 5.1 | **设备安装之前，需提供所投设备的操作规程SOP电子版(标准操作规程，非使用说明书）及培训试题。** |  |
| 5.2 | 列出投标机型所含的配置清单。 |  |
| 5.3 | 列出投标机型所含的配置耗材。 |  |
| 5.4 | 非接触式眼压计在租赁期内不得超出使用年限。 |  |
| ▲5.5 | 中标供应商免费开放中标设备及软件的接口数据，提供接口文档，将中标设备及软件连接到院方指定的软件上，院方负责协调连接中相关事宜，中标供应商所产生的所有费用包含在投标总价中（本项目不包含软件第三方接口费），采购人不再另行支付； |  |
| ▲5.6 | 投标报价为一台非接触式眼压计耗材成本及一年租赁费的总和。投标报价包括但不限于设备租赁、检测试剂、消耗品、校准品、质控品、设备维修保养、仪器校准费和其他各类项目相关服务费用等所有费用； |  |
| △5.7 | 提供非接触式眼压计完整的医疗器械注册证及附件（产品技术要求）和使用说明书（资料内容清晰可见，不得删减涂抹）； |  |
| △5.8 | 如因临床样本量增加或设备故障率升高，现有设备无法满足临床需求时，供应商应按需增加设备的数量；试剂（耗材）采购期内，由供应商负责设备的保养维修，医院不再支付维修费用； |  |
|  |  |  |

2、检测项目及年预估检测数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目名称 | 年预估检测数 |
| **1** | **角膜地形图检查，计算机图文报告** | **1000** |
| **2** | **弱视训练，双眼单视功能训练，后象治疗** | **1000** |
| **3** | **人同视机检查，对比敏感度检查，眼象差检查，注视性质检查，调节/集合测定** | **1000** |
| **4** | **眼压压平、NCT检查** | **2000** |

注：一年预估消耗数仅作评标基准，不作为采购承诺。